załącznik Nr 4

##### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**(parametry i warunki)**

Przedmiot zamówienia:

**Dostawa autobusu 17 miejscowego (16 + 1 kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) do** **Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance**

Nazwa oferenta: ………………………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Warunek** | **Potwierdzenie warunku**  **wraz z opisem** |
|  | Samochód 17 osobowy (16 + 1 kierowca) fabrycznie nowy, nie starszy niż 2019, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | tak |  |
|  | Samochód posiada wszystkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dokumenty dopuszczające go do ruchu | tak |  |
|  | Możliwość zamocowania co najmniej 2 wózków inwalidzkich (przy transporcie 1 wózka inwalidzkiego min. ilość miejsc 15 +1 kierowca + 1 wózek, przy transporcie 2-ch wózków inwalidzkich min. ilość miejsc 12 + 1 kierowca + 2 wózki) | tak |  |
|  | Siedzenia w tylnej części pojazdu montowane w sposób umożliwiający szybki demontaż | tak |  |
|  | Szyny do mocowania, szyny najazdowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego | tak |  |
|  | Min. 1 komplet pasów bezpieczeństwa z homologacją do mocowania wózka inwalidzkiego | tak |  |
|  | Min. 1 komplet pasów zapewniających bezpieczeństwo osobom na wózkach | tak |  |
|  | W części pasażerskiej płaska podłoga, a wykładzina antypoślizgowa | tak |  |
|  | Wszystkie fotele tapicerowane, z zintegrowanymi zagłówkami, trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa i podłokietnikami po stronie przejścia | tak |  |
|  | Drzwi dla pasażerów otwierane mechanicznie po prawej stronie, zawiasowe z obniżonym stopniem wejścia | tak |  |
|  | Poręcze umożliwiające wsiadanie przy wejściu do części pasażerskiej (prawa i lewa) | tak |  |
|  | Nadwozie całkowicie przeszklone (szyby dwuwarstwowe termoizolacyjne) | tak |  |
|  | Elektryczne szyby w drzwiach przednich | tak |  |
|  | Szyby w przestrzeni pasażerskiej panoramiczne przyciemniane | tak |  |
|  | Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej dzienne i nocne przy podłodze, a także stopnia wejściowego w technologii LED z elektroniczną regulacją natężenia oświetlenia | tak |  |
|  | Lusterko wsteczne wewnętrzne | tak |  |
|  | Słupki wraz z parapetami łatwo zmywalne | tak |  |
|  | Wnętrze pojazdu pokryte miękką tapicerką, z materiału łatwego do utrzymania czystości, kolor do ustalenia | tak |  |
|  | Wyjście awaryjne (okno dachowe) otwierane mechanicznie | tak |  |
|  | Półki na bagaż podręczny w kabinie pasażerskiej | tak |  |
|  | Długość całkowita pojazdu min. 7300 mm | tak |  |
|  | Wysokość całkowita min. 2700 mm | tak |  |
|  | Rozstaw osi min. 4300 mm | tak |  |
|  | Lakier w kolorze białym | tak |  |
|  | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie | tak |  |
|  | Lampy przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów | tak |  |
|  | Siedzenie kierowcy komfortowe, resorowane hydraulicznie z podłokietnikiem | tak |  |
|  | Silnik diesla wysokoprężny o pojemności min. 2800 cm3 | tak |  |
|  | Moc silnika minimum 135 kW | tak |  |
|  | Skrzynia biegów manualna 6 biegowa | tak |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | tak |  |
|  | System zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania | tak |  |
|  | Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania | tak |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy | tak |  |
|  | Immobiliser | tak |  |
|  | Zamek centralny sterowany falami radiowymi | tak |  |
|  | Główny wyłącznik instalacji elektrycznej | tak |  |
|  | Tempomat | tak |  |
|  | Homologowany ogranicznik prędkości 100 km/h | tak |  |
|  | Kamera cofania z monitorem na desce rozdzielczej | tak |  |
|  | Tachograf cyfrowy | tak |  |
|  | Normy czystości spalin min. EURO VI | tak |  |
|  | Chlapacze przód i tył | tak |  |
|  | Zbiornik paliwa min 90 l | tak |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe | tak |  |
|  | Wieszaki ubraniowe na słupkach międzyokiennych | tak |  |
|  | Radioodtwarzacz z wzmacniaczem i mikrofonem, głośniki w kabinie kierowcy min. 2 szt. i przestrzeni pasażerskiej min. 4 szt. | tak |  |
|  | Klimatyzacja przednia kierowcy | tak |  |
|  | Klimatyzacja części pasażerskiej z wydmuchem centralnym | tak |  |
|  | Ogrzewanie wodne przestrzeni pasażerskiej wraz z kaloryferami po obu stronach min. 2 metrowe, niezależnie od silnika | tak |  |
|  | Wentylator wyciągowy w tylnej części sterowany elektronicznie z regulacją natężenia obrotów | tak |  |
|  | Gwarancja całopojazdowa min. 2 lata | tak |  |
|  | Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia min. 8 lat | tak |  |
|  | Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny samochodowy, zestaw kluczy, klin pod koło | tak |  |
|  | Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenie do ruchu | tak |  |
|  | Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy o przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych. | tak |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby przeglądy i naprawy gwarancyjne odbywały się w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki pojazdu (podwozia i zabudowy) w odległości max 100 km od siedziby Zamawiającego | tak |  |

**Uwaga:**

**W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymaganych parametrów i warunków lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).**