**Załącznik nr 1**

do zapytania ofertowego

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

## nadostawę samochodu w ramach projektu "Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance" z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" – Obszar D – likwidacja barier transportowych

Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód spełniał następujące kryteria:

1. Techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022);
2. Homologacja na przewóz dziewięciu osób (8 pasażerów +1 kierowca);
3. Posiadał w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję obsługi, książkę serwisową i gwarancyjną oraz posiadał wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE.

**Przedmiot zamówienia:**

fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowany w 2021 r. samochód do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą (8+1) w tym miejsce na umocowanie jednego wózka inwalidzkiego

Wymagane minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełnić oferowany pojazd, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

**Silnik**

Silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem, pojemność min. 1900-2500 cm3, moc silnika min.130 KM, norma emisji spalin EURO 6.

**Układ napędowy**

Skrzynia biegów manualna, 6 biegowa + bieg wsteczny, układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulacją kolumny kierowniczej, napęd na przednie koła.

**Nadwozie**

- nadwozie typu van lub kombi - 9-cio miejscowe

- długość całkowita pojazdu od 5150 - 5400 mm

- fotel kierowcy z regulacją wysokości

- trzy rzędy siedzeń (w pierwszym rzędzie fotel kierowcy i fotel dwuosobowy, drugi i trzeci rząd składane i wyjmowane)

- fotele tapicerowane, z regulowanymi oparciami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, podsufitka dachu na całej długości

- uchwyty wejściowe na słupku przy drzwiach przesuwnych

- nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne

- drzwi boczne przesuwane z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne z wycieraczką

- kolor nadwozia do uzgodnienia z zamawiającym bez dopłaty

- podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu

- podsufitka tapicerowana

**Bezpieczeństwo**

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

- system stabilizacji toru jazdy

- poduszki powietrzne przednie

- centralny zamek

- czujniki parkowania min. tył

- sygnalizator zapięcia pasów bezpieczeństwa

- sygnalizator niedomkniętych drzwi

- zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz

- alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem,

- immobiliser

- komputer pokładowy

**Komfort i funkcjonalność**

Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacja wysokości fotela kierowcy, fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, wszystkie fotele z zagłówkami pokryte materiałem koloru ciemnego, klimatyzacja ze sterowaniem w przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, ogrzewanie w części kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, centralny zamek sterowany pilotem, elektrycznie opuszczane szyby przednie, uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej, lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane, oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz z nagłośnieniem pojazdu

**Wyposażenie dodatkowe**

- trzecie światło hamowania

- sygnalizator pozostawienia włączonych świateł

- oświetlenie wnętrza w tylnej i przedniej części samochodu

- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

- światła przeciwmgielne

- szyby pojazdu przyciemnione

- awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu

- koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową

- zbiornik paliwa min. 70 litrów

- chlapacze przód i tył

- dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy.

**Opis zabudowy specjalnej:**

Adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych dla 1 osoby na wózku inwalidzkim z najazdami