Znak sprawy:1/2019/NFOŚiGW

 

**FORMULARZ OFERTY**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta  |  |
| Adres  |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Numer telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu, Tel., mail |  |

1. Za przeprowadzenie prac termo modernizacyjnych związanych z Zapytaniem ofertowym z dnia 15.11.2019 (Znak sprawy:1/2019/NFOŚiGW), proponuję nast. cenę za całość zamówienia:

Cena netto: ……………………… PLN

(słownie: …………………………….……………………………………………………………………………………………PLN)

Cena brutto: ……………………… PLN

(słownie: …………………………….……………………………………………………………………………………………PLN)

Wyszczególnienie cen za poszczególne elementy zamówienia:

1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń wymaganych prawem budowlanym.
Cena netto: ……………………… PLN

Cena brutto: ……………………… PLN

1. Prace budowlane i dostawa urządzeń:

**Budynek 2**

**Modernizacja przegrody**: docieplenie stropu wewnętrznego nad piętrem o pow. 296,40 m2 wełną mineralną w celu uzyskania, wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,146 [W/m2\*K]; ( dla λ = 0,037 [W/m\*K], wymagana grubość 24 cm)

**Modernizacja przegrody:** Wymiana drzwi zewnętrznych o pow. 3,80 m2, wsp. przenikania ciepła nie większy niż U=1,30 [W/m2\*K];

**Modernizacja przegrody:** docieplenie ściany zewnętrznej o pow. 77,80 m2 w systemie ETICS , w celu uzyskania, wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,199 [W/m2\*K]. (materiał izolujący : płyta styropianowa, dla λ = 0,031 [W/m\*K], wymagana grubość 6 cm).

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

**Budynek 3**

**Modernizacja przegrody:** docieplenie podłogi na gruncie, wraz z wykonaniem warstw izolacyjnych i wylewki betonowej o pow. 154,30 m2, w celu uzyskania, wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,293 [W/m2\*K]. Materiał dociepleniowy Styrodur, dla λ = 0,034 [W/m\*K], min grubość 10 cm.

**Modernizacja przegrody:** docieplenie stropu wewnętrznego nad piętrem o pow. 461,85 m2 wełną mineralną w celu uzyskania wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,146 [W/m2\*K]; ( dla λ = 0,037 [W/m\*K], wymagana grubość 24 cm)

**Modernizacja przegrody:** Wymiana drzwi zewnętrznych o pow. 10,62 m2, wsp. przenikania ciepła nie większy niż U=1,30 [W/m2\*K];

**Modernizacja przegrody:** docieplenie ściany zewnętrznej o pow. 48,9 m2 w systemie ETICS , w celu uzyskania, wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,199 [W/m2\*K]. (materiał izolujący : płyta styropianowa, dla λ = 0,031 [W/m\*K], wymagana grubość 6 cm).

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

**Budynek 4**

**Modernizacja przegrody:** docieplenie stropu wewnętrznego nad piętrem o pow. 200,00 m2 wełną mineralną w celu uzyskania wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,145 [W/m2\*K]; ( dla λ = 0,037 [W/m\*K], wymagana grubość 24 cm)

**Modernizacja przegrody:** Wymiana drzwi zewnętrznych o pow. 5,8 m2, wsp. przenikania ciepła nie większy niż U=1,30 [W/m2\*K];

**Modernizacja przegrody:** docieplenie ściany zewnętrznej o pow. 52,00 m2 w systemie ETICS , w celu uzyskania, wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,199 [W/m2\*K]. (materiał izolujący : płyta styropianowa, dla λ = 0,031 [W/m\*K], wymagana grubość 6 cm).

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

**Budynek 8**

**Modernizacja przegrody:** docieplenie stropu wewnętrznego nad piętrem o pow. 611,76 m2 wełną mineralną w celu uzyskania wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,145 [W/m2\*K]; ( dla λ = 0,037 [W/m\*K], wymagana grubość 24 cm)

**Modernizacja przegrody:** Wymiana drzwi zewnętrznych o pow. 2,00 m2, wsp. przenikania ciepła nie większy niż U=1,30 [W/m2\*K];

**Modernizacja przegrody:** docieplenie ściany zewnętrznej o pow. 62,85 m2 w systemie ETICS , w celu uzyskania, wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,199 [W/m2\*K]. (materiał izolujący : płyta styropianowa, dla λ = 0,031 [W/m\*K], wymagana grubość 6 cm).

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

Budynek 9

**Modernizacja przegrody:** docieplenie stropu wewnętrznego nad piętrem o pow. 611,76 m2 wełną mineralną w celu uzyskania wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,145 [W/m2\*K]; ( dla λ = 0,037 [W/m\*K], wymagana grubość 24 cm)

**Modernizacja przegrody:** Wymiana okien zewnętrznych o pow. 57,39 m2 (34 szt.), wsp. przenikania ciepła nie większy niż U=0,9 [W/m2\*K];

**Modernizacja przegrody:** docieplenie ściany zewnętrznej o pow. 62,85 m2 w systemie ETICS , w celu uzyskania, wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,199 [W/m2\*K]. (materiał izolujący : płyta styropianowa, dla λ = 0,031 [W/m\*K], wymagana grubość 6 cm).

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

**Budynek 10**

**Modernizacja przegrody:** docieplenie stropu wewnętrznego nad piętrem o pow. 611,76 m2 wełną mineralną w celu uzyskania wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,145 [W/m2\*K]; ( dla λ = 0,037 [W/m\*K], wymagana grubość 24 cm)

**Modernizacja przegrody:** docieplenie ściany zewnętrznej o pow. 62,85 m2 w systemie ETICS , w celu uzyskania, wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,199 [W/m2\*K]. (materiał izolujący : płyta styropianowa, dla λ = 0,031 [W/m\*K], wymagana grubość 6 cm).

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

**Budynek 11**

**Modernizacja przegrody:** docieplenie stropu wewnętrznego nad piętrem o pow. 605,02 m2 wełną mineralną w celu uzyskania wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,145 [W/m2\*K]; (dla λ = 0,037 [W/m\*K], wymagana grubość 24 cm)

**Modernizacja przegrody:** docieplenie ściany zewnętrznej o pow. 62,95 m2 w systemie ETICS , w celu uzyskania, wsp. przenikania ciepła nie większym niż U=0,199 [W/m2\*K]. (materiał izolujący : płyta styropianowa, dla λ = 0,031 [W/m\*K], wymagana grubość 6 cm).

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

**Modernizacja systemu grzewczego**: wykonanie nowej kotłowni (kotłownia na biomasę mokrą z systemem kogeneracyjnym), moc kotłowni do 1 MWt wraz z układem kogeneracyjnym o mocy 40 kWe.

Proponowany wariant (Oferent może wybrać tylko jeden wariant, wariant nieproponowany przez Oferenta proszę wykreślić):
- wykonanie nowej kotłowni w dotychczasowym budynku,
- wykonanie nowej kotłowni w nowo wybudowanym budynku przylegającym do dotychczasowej kotłowni.

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

**Zakup i montaż 3 kotłów** warzelnych o mocy elektrycznej 15kW - 2x (30l uchylne), 12-13kW – 80l, 18-20kW - 150l

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

**Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej**: wykonanie instalacji solarnej o łącznej mocy 164,75 kW (62,24 kW - wystawa zachodnia i 102,51 kW - wystawa południowa), wykonanie instalacji na bazie i pomp ciepła powietrze/woda o łącznej mocy 110,2kW

**Instalacja fotowoltaiczna:** Wykonanie wolno stojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,6 kW, wykonanie montażu na stelażu we wskazanym miejscu na terenie ośrodka.

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

**Fasada fotowoltaiczna**: wykonanie fasady fotowoltaicznej o mocy 40 kW na budynku Oranżerii wraz z wykonaniem konstrukcji całej oranżerii i instalacji, w zakresie:
- fotowoltaiczne szyby zespolone, Zewnętrzna strona zespolenia jest zbudowana z modułu fotowoltaicznego, 1-komorowe zestawy szybowe z modułami PV: 44PV/16Ar ciepła ramka/44.2, moduły PV o przezierności 40%, pow. ok.117m2.
- wykonanie całej oranżerii.

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

W tym, wykonanie całej oranżerii

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

**Automatyka i system zarządzania energią:** wykonanie systemu instalacji sterowania automatycznego, wykonanych w ramach zadania źródeł energetycznych, modernizowanych energetycznie obiektów wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.

Cena netto: ……………………… PLN
Cena brutto: ……………………… PLN

1. Oferujemy termin realizacji zamówienia: ……………………
2. Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w ZiS oraz że zapoznaliśmy się ZiS i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz zawartym w niej wzorem umowy,
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ZiS, tj. 60 dni od daty jej otwarcia,
4. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w ZiS, na potwierdzenie czego załączamy opis techniczny i/lub funkcjonalny, katalog/i (prospekt/y) producenta/ów wskazując w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne informacje związane z zamówieniem, pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami ZiS.
5. Oświadczamy, iż oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające z ZiS, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy realizacji,

- przy czym oferujemy okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynoszący ………………..……….. miesięcy

1. Oświadczamy, że prowadzimy nieprzerwanie działalność gospodarczą od dnia …………………………
2. Wyszczególnienie załączników dołączonych do Oferty:

|  |  |
| --- | --- |
| (Miejscowość i data) | (Czytelny podpis Oferenta lub podpis z pieczęcią imienną/Pieczęć firmowa) |